**附件：项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

1.投标单位应提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。

**二、项目要求**

（一）**维保内容**

1.检查盘管水系统

1)检查连接管是否氧化或脱落、松动

2)测试空调运行情况是否正常,电流,电压及工作压力是否符合运行标准

2.检查电器绝缘,对不符合要求进行更换或维修至满足使用及安全要求

1)检查空调电路部分是否符合设计要求,对不符合要求的元件进行更换

3.蒸发器的检修

1) 定期检测水系统阀门,水泵有无漏水,烧坏等情况如有则更换

2) 定期检测内风机盘管电机,手操器性能运做情况

**（二）维修项目分为：**

1.内风机盘管噪音、漏水、手操器故障等其他不换件维修

2.更换风道、风口帆布、与风机盘管连接金属波纹管道、下水管道的更换处理电路检修等

3.更换内风机盘管电机、蒸发器等大件更换

（三）**维保费用**

1.按照单台维修结算

2.免上门检测费用

3.维修结算标准分为以更换配件为准，提供服务时必须保证所更换的材料为合格品。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中央空调内风机盘管配件明细** | | | |
| 配件名称 | 品牌 | 单位 | 金额（元） |
| 风盘电机 | 格力 | 个 | 420 |
| 邦达 | 个 | 400 |
| 威驰 | 个 | 380 |
| 电磁二通阀 | 格力 | 个 | 320 |
| 松花 | 个 | 300 |
| 威驰 | 个 | 250 |
| Y型过滤器 | 25φ | 个 | 100 |
| 40φ | 个 | 140 |
| 手操器 | 格力 | 个 | 200 |
| 欧弗 | 个 | 170 |
| 威力 | 个 | 150 |
| 风盘蒸发器 | 1.5P | 个 | 1600 |
| 2P | 个 | 2100 |
| 3P | 个 | 3000 |
| 5P | 个 | 4100 |
| 不锈钢波纹管 | 30CM | 根 | 40 |
| 50CM | 根 | 60 |
| 80CM | 根 | 80 |
| 球形阀门 | 25φ | 个 | 50 |
| 40φ | 个 | 80 |
| 帆布 | 防火级加厚帆布 | 套 | 150 |
| 分机电容 | 格力 | 个 | 120 |

（四）合同期限：3年

（五）安全文明生产的承诺书

三、**法定代表人授权书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： | | | |  | | |
| 大写： | | | |  | | |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2020 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**