**附件：商务及技术要求**

**一、资质要求**

1.投标单位应提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。

2.资质等级:电力设施专业承装，承修，承试四级及以上资质。

**二、项目要求**

1.主供电源接电点：从行政楼外箱变接电源，敷设100米ZR-YJV<22>-8.7/15-3\*70电缆至发热门诊外墙新立电杆处，利用架空方式至方仓CT。

2.在外电线杆架设一根JKLYJ-10/1×70型绝缘线至方仓CT，杆上加分界高压开关一台，刀闸一组。接回支线安装避雷器、接地环和故障寻址器。

3. 质量标准:合格，达到施工图要求和国家验收规范的合格标准。

4.签订合同后3天完成施工、验收，交付荆州市中医医院使用。约定每逾期一日，违约方应向对方支付项目款百分之一的违约金。

5.报价方式:投标报价为所有内容全部费用的固定总价，施工中不再增加任何费用。

6.所有材料必须符合国家标准，应列明规格、品牌、单价。

7.施工安全措施和文明施工措施。

8.附件：施工图纸





9.安全文明生产的承诺书

三、**法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2020 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**