**附件：项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

投标人须具有独立法人资格，投标人须提供公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照复印件。

1. **项目技术要求**

**（一）项目内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 1600\*600配电柜移机（拆+装+转运） | 1 | 项 | 介入室 |
| 4\*95+70铜芯电缆 | 5 | 米 |
| 线鼻子95 | 8 | 个 |
| 100\*50桥架 | 1 | 米 |
| 2 | 新做600\*600配电柜（不锈钢） | 1 | 项 | CT室 |
| 3 | 1600\*600配电柜移机（拆+装+转运） | 1 | 项 | 核磁共振室 |
| 4\*95+70铜芯电缆 | 11 | 米 |
| 4\*50+35铜芯电缆 | 20 | 米 |
| 线鼻子95 | 8 | 个 |
| 线鼻子70 | 2 | 个 |
| 线鼻子50 | 8 | 个 |
| 线鼻子35 | 2 | 个 |
| 100\*50桥架 | 20 | 米 |
| 紧急按钮 | 5 | 套 |
| 4 | 600\*600配电柜移机（拆+装+转运） | 1 | 项 | 数字肠胃室 |
| 5 | 电工 | 16 | 工 |  |
| 小工 | 12 | 工 |  |

**（二）施工方案：**

1、一台新CT按参数定制设备配电柜系统一台，安装至设备指定位置并安装紧急开关，用相等功率大小的95铜芯电缆进行连接新特色大楼的电源控制箱内，电缆利用桥架模式铺设。

2、另三台设备跟设备科移机时同步进行，先拆除配电柜，在安装至特色大楼设备指定位置并安装紧急开关，用相等功率大小的50铜芯电缆进行连接新特色大楼的电源控制箱内，电缆利用桥架模式铺设。

**（三）采购需求**

供应商此次报价包括货物的材料费、辅材、运输费、包装费、装卸费、采保费、税金等所有费用。

1. **施工工期： 7天**
2. **付款方式：**无预付款，本工程结算审计完成后一次性付清。

**三、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**